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Компетенция
R60 Геодезия (R60 Surveying)
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. [image: C:\Users\A.Platko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\техописание1.jpg]Формы участия в конкурсе
2. Задание для конкурса
3. Модули задания и необходимое время
4. Критерии оценки
5. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6.5 часов



[bookmark: _Toc379539623]1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 14 лет и не должен превышать 16 лет в год проведения Чемпионата.

[bookmark: _Toc379539624]2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

[bookmark: _Toc379539625]Содержанием конкурсного задания являет выполнение проекта вертикальной планировки. Выполнение практических заданий должно соответствовать требованиям, обозначенным ниже.


3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование модуля
	Рабочее время
	Время на задание

	1
	Модуль «А»: Геодезические работы при проектировании
	С1 09.00-10.30
	1 час 30 мин

	2
	Модуль «B»: Геодезические работы при разбивке площадки в натуре. Нивелирование поверхности по квадратам
	С1 11.00-13.00
	2 часа

	3
	Модуль «D»: Составление картограммы земляных работ
	[bookmark: _GoBack]С2 09.00-12.00
	3 часа



МОДУЛЬ «А»: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

· Произвести проектирование сетки квадратов (2x2), со сторонами квадратов на местности 7 м.  на топографическом плане, привязанного к системе координат в офисном программном обеспечении (AutoCAD). 
·  Дирекционный угол линии 7-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 3°23′12″.
· Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.
· Цвет линий сетки должен быть красным.
· Тип шрифта подписей – «Arial».
· Высота шрифта – 3 мм.
· Проектирование произвести в пределах заданного участка.
· Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами начиная с верхнего ряда с лево на право, далее второй ряд с лево на право и т.д. 
· Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов с топоплана масштаба 1:500 в офисном программном обеспечении AutoCAD  (9 координат X и Y).
· Составить ведомость координат в программtMicrosoftWordвершин квадратов. В ведомость записываются определенные координаты с точностью 0,01 м. Ведомость вывести на печать (форма ведомости приложние 1)
· Ведомость сохранить на рабочем столе в папке «Геодезические работы при проектировании».

STOP

МОДУЛЬ «В»: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗБИВКЕ ПЛОЩАДКИ В НАТУРЕ.НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ
· Установить оптический нивелир над одной из вершин базисной линии, которая будет закреплена на местности двумя деревянными кольями. Привести прибор в рабочее положение (отцентрировать его над выбранной точкой и привести в горизонтальное положение).
· Используя лимб оптического нивелира, рулетку и нивелирную рейку, разбить площадку 2х2, со стороной квадрата 7 м. вершины квадратов закрепить на местности деревянными кольями. Колья вбиваются в грунт на половину их длинны.
· Подписать каждый колышек, начиная с того над которым закреплен нивелир, арабскими цифрами с лева на право.
STOP

· Используя оптический нивелир и рейку, передать отметку от пункта высотного обоснования (ПВО) на одну из вершин квадратов методом нивелирования из середины. Высотным обоснованием служат пункты полигонометрии 2-ого разряда.
· Опираясь на точку, на которую передана высота от пункта высотного обоснования (ПВО), определить нивелированием с одной станции, абсолютные отметки всех вершин квадратов (9 абсолютных отметок - H).
· По результатам нивелирования заполнить полевой журнал нивелирования с обязательной прорисовкой абриса. (Форма полевого журнала нивелирования приведена в приложении 2)
STOP
МОДУЛЬ «D»: СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Произвести расчет абсолютных отметок всех вершин.
· Произвести расчеты рабочих отметок. Проектной отметкой является средняя из 9 абсолютных отметок. Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 4). Ведомость вычисления рабочих отметок вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.
· Произвести вычисления точек нулевых работ и определить длины линий «x» с контролем. Длина стороны  квадрата 3 м. Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 5). Ведомость вычисления точек нулевых работ вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.
· Произвести вычисление баланса земляных работ.Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 6). Ведомость вычисления объема земляных работ вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.
· Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным высотам вершин квадратов, используя ПК c установленным программным продуктом AutoCAD в масштабе 1:100 (шаблон для составления картограммы будет предоставлен участникам).
· Окончательным графическим документом вертикальной планировки является картограмма земляных работ, на которой указываются фактические и рабочие отметки вершин, положение линии нулевых работ и значение объемов насыпи или выемки грунта по квадратам и отдельным частям. Все фигуры должны быть подписаны в соответствии с ведомостью вычисления объема земляных работ. Оформленную картограмму земляных работ необходимо вывести на печать.
STOP
















[bookmark: _Toc379539626]4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2. 
Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 30.

Таблица 2.
	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	Judgment
	Объективная
	Общая

	А
	Геодезические работы при проектировании
	0,25
	9,75
	10

	В
	Геодезические работы при разбивке площадки в натуре. Нивелирование поверхности по квадратам
	0,5
	9,5
	10

	D
	Составление картограммы земляных работ
	0,25
	9,75
	10

	Итого
	1
	39
	30



Субъективные оценки - Не применимо.






















5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания. 
Приложение1


Команда №____________

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ
	№ вершин
	Прямоугольные координаты

	
	X
	Y

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
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Приложение 2

Команда №____________
ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ
	

	НRp1=______м;         НRp2=______м
	АБРИС

	
Горизонт инструмента_______________
	Номера пикетов
	Отсчеты по рейке
	Отметки

	Rp
	
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	



	



  
Приложение 4



Команда № ___________                                         

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАБОЧИХ ОТМЕТОК
	№ вершин
	Высотные отметки
Н,м
	Рабочие отметки
Hp, м

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	Нср.
	
	


















	




Приложение 5


Команда № ___________                                         

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧЕК НУЛЕВЫХ РАБОТ
	№x
	Длина линии l, м
	|h1|
	|h2|
	|h1|+|h2|
	Длина линии x, м

	1
	
	
	
	
	

	2*
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4*
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6*
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8*
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10*
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12*
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14*
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16*
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18*
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20*
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22*
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24*
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26*
	
	
	
	
	






Приложение 6

Команда № ___________                       
ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
	№ фигур
	Площадь S, м
	Средняя рабочая отметка hср.р., м
	Объемы, м3

	
	
	
	+
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	Σ
	
	


Вычисление баланса земляных работ: Б = ______%
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