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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области в 2020 году
	
[image: ]Конкурсное задание 

Компетенция
R60 Геодезия


Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. [image: C:\Users\A.Platko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\техописание1.jpg]Формы участия в конкурсе
2. Задание для конкурса
3. Модули задания и необходимое время
4. Критерии оценки
5. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 10 ч.



[bookmark: _Toc379539623]1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен превышать 22 лет в год проведения Чемпионата.

[bookmark: _Toc379539624]2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
[bookmark: _Toc379539625]Модули «А» предусматривает задание по выполнению камеральных и полевых геодезических работ по выполнению проекта вертикальной планировки с дальнейшей обработкой результатов в офисном программном обеспечении КРЕДО ОБЪЕМЫ.
Модуль «B» предусматривает задания по обработке материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении КРЕДО ТОПОГРАФ. При отсутствии в офисного программного обеспечения модуль «B» может не проводиться на региональных чемпионатах.
Модуль «C» предусматривает задания с использованием роботизированных технологий (TPS High-End). При отсутствии необходимого оборудования модуль «C» может не проводиться на региональных чемпионатах. В случае, если в Конкурсное задание Чемпионата включен модуль «C» (Задание 1. Выполнение топографической съемки участка), техническому эксперту необходимо найти конкурсную площадку с реальными топографическими объектами. Если реальные топографические объекты отсутствуют на конкурсной площадке по непредвидимым обстоятельствам (топографическая съемка в спортивном зале в зимнее время, поле, отсутствие реальных объектов и т.д.), техническому эксперту необходимо создать макеты, имитирующие топографические объекты.
Модуль «D» предусматривает задание по выносу проекта в натуру с применением геодезических навигационных приёмников (GNSS). При отсутствии необходимого оборудования модуль «D» может не проводиться на региональных чемпионатах.
Модули «А» является обязательным для проведения региональных чемпионатов.
3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование модуля
	Время на задание

	1
	Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 1)
	2 часа

	2
	Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 2)
	3 часа

	3
	Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 3)
	2 часа

	4
	Модуль «B» Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении
	3 часа



МОДУЛЬ «А»: КАМЕРАЛЬНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Задание 1. Проектирование проекта вертикальной планировки
· Установить геодезические прямоугольные координаты в офисном программном обеспечении AutoCAD – абсцисса с юга на север, ордината с запада на восток.
· Трансформировать цифровой топографический план в соответствии со следующими требованиями:
· масштаб 1:500;
· привязка к МСК, обозначенной в зарамочном оформлении.
· В пределах заданного участка на цифровом топографическом плане в офисном программном обеспечении AutoCAD произвести проектирование сетки квадратов (4x4) со сторонами квадратов на местности 4 м.  
· Сетку квадратов запроектировать по следующим параметрам:
· Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 332°30’33”.
· Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.
· Цвет линий сетки должен быть красным.
· Тип шрифта подписей – «Arial».
· Высота шрифта – 3 мм.
· Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.
Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов (25 координат X и Y) и всех опорных пунктов с цифрового топографического плана.
Создать на рабочем столе компьютера папку под именем «Module A» и сохранить в ней файл в формате *.txt. Текстовому файлу присвоить имя команды латинскими символами.
Внести в текстовый файл все опорные пункты и прямоугольные координаты для дальнейшего выноса точек в натуру (Приложение 2).
В папке «Module A» создать ещё один текстовый файл с именем «Katalog_ИМЯКОМАНДЫ» с координатами всех опорных пунктов (только при включении в КЗ модуля «C»).
Скопировать файлы на USB-накопитель.
Закрыть офисное программное обеспечение AutoCAD.
Сдать USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП

Задание 2. Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки.
· Создать на электронном тахеометре проект под номером команды.
· Импортировать в проект электронного тахеометра текстовый файл с USB-накопителя.
· Установить инструмент таким образом, чтобы при выносе проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости.
· Определить координаты станции методом обратной засечки на три опорных пункта.
· Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, вынести и закрепить на местности вершины углов квадратов (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.). Измерение всех вершин квадратов необходимо выполнять с сохранением в проект электронного тахеометра с дальнейшем экспортом на USB-накопитель.
· Подписать каждую закреплённую вершину угла квадрата в соответствии с нумерацией на цифровом топографическом плане.
· Сдать электронный тахеометр и аксессуары экспертам.
· Сдать USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП

Задание 3. Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ
· Импортировать в ранее созданную на рабочем столе папку «Module A» файл с результатами тригонометрического нивелирования в формате *.txt (чёрные отметки).
· Вычислить проектную отметку площадки под условием баланса земляных работ (средняя отметка).
· В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ создать новый пустой «Набор проектов». Переименовать «Новый Набор проектов» и «Новый проект» в номер команды. Слой проекта переименовать в «Рельеф».
· В проект выполнить импорт файла *txt с фактическими отметками по площадке.
· Выполнить построение поверхности.
· Создать на одном уровне со слоем «Рельеф» слой «Проект».
· В слое «Проект» выполнить построение структурной линии по точкам 1, 5, 25 и 21. Метод определения её высоты выбрать «С постоянной высотой», указав при этом отметку, равную проектной.
· Выполнить посторенние поверхности в слое «Проект».
· Выполните расчет объемов между поверхностями.
· В открывшемся окне параметров выполнить следующие настройки:
· Слой проекта 1 – Рельеф;
· Слой проекта 2 – Проект;
· Текст объемов – не создавать;
· Имя проекта – Объемы 1;
· Min объем насыпи – 0,0001;
· Стиль поверхности – Без отображения;
· Заполнение насыпи – нет фона;
· Заполнение выемки – нет фона;
· Штриховка выемки – Угол 45, шаг 2.
· Оформить план земляных работ.
· В узлах сетки необходимо наличие только проектных, чёрных и рабочих отметок. В квадратах – объемы работ.
· Составить «Ведомость объемов по сетке» и сохранить её в формате RTF под именем команды в папке «Module A».
· В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ сформировать чертёж плана в масштабе 1:100, использовав один из шаблонов из поставляемой библиотеки шаблонов чертежей.
· В «Чертёжной модели» отредактировать чертёж, дополнить его ведомостью и сохранить в формате PDF в папке «Module A».
· Закрыть программу КРЕДО ОБЪЕМЫ.
СТОП

МОДУЛЬ «В»: ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ В ОФИСНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Задание1. Обработка полевых измерений
· Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.
· В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект под номером команды и сохранить его на рабочем столе в папке «Module B».
· Импортировать в проект «Измерения» файл тахеометра Nikon (izm_ПВО*rdf) из папки «Module B». 
· Назначить проекту следующие свойства:
· масштаб съемки 1:500;
· точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (1.0')», по высоте – Триг. нив. CD;
· Выполнить уравнивания измерений. 
· Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Module B» под номером команды и один раз вывести на печать:
· характеристики теодолитных ходов;
· оценки точности положения пунктов;
· характеристики ходов тригонометрического нивелирования.
· Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – «Площадка». 
Задание 2. Импорт растра и его привязка
· На одном уровне с проектом «Площадка» создайте проект типа «План генеральный» с именем «Растр».
· В проект «Площадка» выполнить импорт растровой подложки «Растр_объект» из папки «Module B». 
· Выполнить привязку и трансформирование растра.

Задание 3. Проектирование площадки 
· Используя команды меню «Построение/Объект» по контуру с учётом ситуации местности построить прямоугольный контур строительной площадки под автостоянку 40 х 80 м в виде ЛТО (Ограды металлические высотой менее 1 м).
· Оцифровать часть растра под площадкой (существующие отметки, точки по горизонталям).
· Построить поверхность (стиль поверхности «Горизонтали рельефные» через 1 м). 
· Получить из поверхности отметки точек по углам площадки.
· Создать в проекте дополнительную систему координат в виде строительной сетки.
Параметры СС: 
· шаг по оси А и В по 20 м;
· выбрать в качестве точки начала отсчёта ближайший пункт ПВО;
· ориентация оси А строительной сетки по длинной стороне площадки;
· вид осей сетки – линии;
· выбрать оптимальную для выноса осей площадки линию, протяжённостью по оси 1 и 2.
· В углах площадки выполнить подпись координат (в системе координат строительной сетки).
· Создать ведомость координат углов строительной сетки в формате RTF, сохранить в папке «Module B» под номером команды и один раз вывести на печать.
· Создать точки в узлах сетки.
Задание 4.  Экспорт результатов
· Выполнить экспорт точек углов площадки, ближайших пунктов ПВО и узлов сетки в текстовый файл под номером команды и сохранить его в папке «Module B». 
· Создать разбивочный чертёж, подписать масштаб, номер команды и сохранить его в папке «Module B» под номером команды в формате PDF.
· Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.
СТОП
[bookmark: _Toc379539626]4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.
Таблица 2
	Раздел
	Модуль
	Оценки

	
	
	Мнение судей
	Объективная
	Всего

	A1
	Геодезические работы при проектировании
	0,50
	12,60
	13,10

	А2
	Вынос проекта в натуру и выполнение тригонометрического нивелирования вершин
	1,00
	16,90
	17,90

	А3
	Навыки обращения с оборудованием и аксессуарами
	0,50
	5
	5,50

	А4
	Навыки работы в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ при расчёте объемов земляных работ 
	-
	15,50
	15,50

	В1
	Обработка материалов ИГИ в системе КРЕДО ТОПОГРАФ
	1,00
	17,00
	18,00

	Всего
	
	3
	67
	70





5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания. 
Приложение 1
Топографические план подготавливает Технический эксперт. Возможно выполнение сквозного задание с компетенцией «Управление БАС».  Компетенция «Управление БАС» подготавливает ортофотоплан в день С-1 и предоставляет его Техническому эксперту. Технический эксперт и оформляет ортофоплан в соответствии с утвержденными условными знаками для масштаба 1:500. Ортофотоплан или топографический план подготавливается в программе AutoCAD.
[image: 1.jpg]


Приложение 2
Примерное содержание текстового файла для импорта в электронный тахеометр:
1 123456.11 123456.22 123.55
2 123465.11 123465.22 124.55
3 123474.11 123474.22 125.55
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